|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURUM ADI** | **İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ** | |
| **YER** | **FIRAT MAH. YAŞAR KERMAL CAD. VALİLİK HİZMET BİNASI KAT:4 / AĞRI** | |
| **TARİH** | **03/ 01/ 2024** | |
| **HABER KONUSU** | **ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN PERİYODİK MUAYENELERİ** | |
| **FAALİYET YÜRÜTÜLEN KURUM** | **İL SANAYİ VE TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ** | |
| 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu gereğince; milli ekonomi ve ticaretinin gereklerine ve kamu  yararına uygun olarak kullanılan her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin doğru, ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak imal edilmesi ve kullanılması gerekmektedir.  Ölçü ve ölçü aletlerinin muayenelerine ilişkin iş ve işlemler **3516** sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunuve  bu Kanun hükümlerine göre çıkarılan yönetmelikler çerçevesinde yetki alanına göre İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Grup Merkezi Belediye Ölçü ve Ayar Memurlukları ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yetkilendirilen Yetkili Muayene Servislerince yürütülmektedir.  Bu kanun kapsamında yapılacak denetimlerde ölçü ve ölçü aleti kullanıcılarının cezai duruma  düşmemeleri için; ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene ve damga müracaatlarını **29 Şubat 2024** tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.  **Bu itibarla;**  **2 yıllık periyodik muayene süresi olan;** Akaryakıt sayaçları, LPG sayaçları, CNG sayaçları, Adblue  sayaçları, mobil tanker sayaçları, akaryakıt hacim ölçek ve kapları, Motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, 5 kg’dan yukarı kütle ölçüleri, yük ve sarnıçlı vagonlar, kapasitesi 2000 kg’ın üzerinde otomatik olmayan tartı aletleri, aks kantarları, hassas kütle ölçüleri için muayene başvuruları [**https://basvuruportal.tse.org.tr**](https://basvuruportal.tse.org.tr/) adresli Başvuru Portalı üzerinden **29/02/2024** tarihine kadar [**Türk**](https://basvuruportal.tse.org.tr/Ajanda.aspx)  [**Standardları Enstitüsü**](https://basvuruportal.tse.org.tr/Ajanda.aspx) **(TSE)’** ne elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.  **2 yıllık periyodik muayene süresi olan;** Kapasitesi 2000 kg altında olan I, II, III ve IV. sınıf otomatik  olmayan elektronik tartı aletleri, okuma ve çıktı verebilme özelliği ile yazarkasa veya başka bir cihaza bağlı çalışma özelliği bulunan tartı aletleri ile otomatik tartı aletleri için muayene başvuruları **29/02/2024** tarihine  kadar Bakanlığımızdan yetki almış **Tartı Aletleri Yetkili Muayene** Servislerine yapılması gerekmektedir.  \* Hız İhlal Tespit Donanımları, Egzoz gazı emisyon ölçüm cihazları her yıl, Isı Sayaçları muayene başvuruları beş yılda bir **29/02/2024** tarihine kadar Bakanlığımızdan yetki almış **Muayene Servislerine** yapılması gerekmektedir. | | |
| * Takograf Cihazlarının muayene başvuruları ilgili **Muayene Servislerine** en son muayene gününe   göre iki yılda bir yapılması gerekmektedir.   * Taksimetre Cihazlarının muayene başvuruları ilgili **Muayene Servislerine** en son muayene gününe   göre bir yılda bir (ya da tarife değişikliğinde) yapılması gerekmektedir.  **\*2 yıllık periyodik muayene süresi olan;** Belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan,  üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan ve tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan III ve IV üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan tartım kapasitesi 2000 kg ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; Masa terazileri, Asma teraziler, Tek kollu kantarlar, ibreli teraziler, Uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), Akıcı maddeler için hacim ölçüleri, Kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kg’a kadar 5 kg dâhil hassas olmayan kütle ölçüleri kullanıcıları tarafından **29/02/2024** tarihine kadar **Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına** başvurulması gerekmektedir.  **Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurlukları;**  **Ağrı, Doğubayazıt ve Patnos Belediye Başkanlıklarında mevcuttur.**  \***2 yıllık periyodik muayene süresi olan;** Hububat muayene aletleri ve naklimetreler için muayene başvuruları **https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr** adresli portal üzerinden İl Sanayi ve Teknoloji  Müdürlüğüne elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.  \* Dağıtım şebekelerinde abonelerde kullanılmakta olan 10 yıllık periyodik muayene süresini  doldurmuş; elektrik, su ve doğalgaz sayaçları için muayene başvurularının; ilgili belediye başkanlıkları, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri tarafından [**https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr**](https://dijitalbakanlik.sanayi.gov.tr/) adresi üzerinden İl  Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğüne elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.  Bakanlığımızdan muayene ve damgalama yetkisi almış Yetkili Muayene Servislerine  [**(http://msurapor.sanayi.gov.tr/)**](http://msurapor.sanayi.gov.tr/) adresinden ulaşılabilir.  Kanuna aykırı hareket edenler hakkında ilgili Kanunun **15** inci maddesinin **c** bendine göre her bir ölçü aleti için **3.218,00 TL– 64.352,00 TL** arasında idari para cezası uygulanacaktır.  İlgililerin cezalı duruma düşmemeleri, süresi içinde yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir.  Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.  **İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü** | | |
| **HABER VEREN YETKİLİNİN ADI SOYADI** | | **Şükrü Fatih NURDAĞLI İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü** |